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中华人民共和国生态环境部制



一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: _GoBack]佛坪县山茱萸发酵(含脱醇)酒改建项目

	项目代码
	2602-610730-04-02-126128

	建设单位联系人
	韩文华

	建设地点
	陕西省汉中市佛坪县袁家庄街道办塘湾路38号

	地理坐标
	[bookmark: OLE_LINK124]（107度59分21.026秒，33度31分58.094秒）

	国民经济
行业类别
	C1519其他酒制造
	建设项目
行业类别
	十二、酒、饮料制造业15—25酒的制造 151*、其他(单纯勾兑的除外)

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	佛坪县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	980
	环保投资
（万元）
	50

	环保投资占比
	5.10%
	施工工期
	/

	是否开工建设
	□否
☑是2022年9月开工建设，2024 年 8月建成，2026年5月15日收到汉中市生态环境局佛坪分局行政处罚决定书，5月18日已缴纳罚款，取得缴款书
	用地面积（m2）
	3300

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1产业政策的符合性
本项目属于C1519其他酒制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类范畴，为允许类建设项目；同时，本项目未列入《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）的禁止准入事项和许可准入事项。2022年9月9日，取得佛坪县“食药同源”山茱萸酒生产项目备案确认书（项目代码：2209-610730-04-01-980841），拟投资2200万元新建1条年产山茱萸酒200t生产线。在推进过程中，受多重客观因素影响及企业经营规划调整，项目实际投资额、建设内容发生变更，同时因为新增产品的原因，于2026年4月23日申请了新的项目备案，项目代码为2602-610730-04-02-126128，详见附件2。
综上，本项目建设符合国家和地方相关产业政策。
1.2选址可行性分析
本项目厂房位于陕西省汉中市佛坪县袁家庄街道办塘湾路38号，用地性质为工业用地，用地性质说明见附件3（附件3中佛坪县“食药同源”山茱萸酒生产项目为本项目首次备案名称），项目租赁佛坪县秦泉饮料食品有限责任公司（隶属于佛坪县经济贸易局）已有厂区，租赁合同见附件4，从事山茱萸酒的生产，根据现场勘查，本项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。根据引汉济渭水源地保护区划分范围，本项目位于引汉济渭水源地准保护区，项目产生的污染物极少，生产废水经收集桶收集后检测合格拉运至佛坪县污水处理厂，生活污水经市政管网进入佛坪县污水处理厂，不属于对水体污染严重的建设项目，同时，本项目满足《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求，厂区及四邻区域不存在对食品有显著的污染，也不会产生有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，在严格落实本环评提出的污染防治及风险防范措施后，运行期项目各类污染物均能达标排放，对周边环境影响小，环境风险可以控制在当地环境接受的程度。从环境影响角度分析，项目选址合理。本项目地理位置见附图1。
1.3“三线一单”符合性分析
1.3.1 “三线一单”符合性分析
表1-1 本项目建设与陕西省“三线一单”符合性分析表
	“三线一单”
	相关要求
	本项目情况
	判定
结论

	生态保护红线
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。
	本项目厂房位于陕西省汉中市佛坪县袁家庄街道办塘湾路38号，位于优先保护单元范围内（见图1-1），不涉及《陕西省生态保护红线规定方案》规定的生态红线区域。
	符合

	环境质量底线
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
	本项目位于环境空气达标区，项目环保设施配备完善，运营期废气、噪声均能达标排放，生产废水、固废可得到有效处置，不会对区域环境质量产生明显影响，不触及环境质量底线。
	符合

	资源利用上线
	资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
	本项目主要原料外购，生产过程中由市政供水、供电，不涉及新开采资源，项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，不触及资源利用上线。
	符合

	生态环境准入清单
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
	本项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号）中所列的限制类及禁止类项目，符合生态环境准入清单要求。
	符合


1.3.2生态环境管控分区对照分析
根据《陕西省区域空间生态环境评价工作协调小组办公室关于印发<2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案>的通知》（陕区环办〔2023〕2号）和汉中市人民政府办公室《关于印发“2023年汉中市生态环境分区管控调整方案”的通知》（汉政办函〔2024〕23号），结合汉中市环境管控单元分布示意图，对本项目的生态环境管控分区对照和生态环境准入清单符合性进行分析，具体如下：
（1）“一图”
本项目厂房位于陕西省汉中市佛坪县袁家庄街道办塘湾路38号，对照《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，项目所在区域为优先保护单元，不涉及生态保护红线，本项目与环境管控单元对照分析示意图见图1-1。
[image: ]
图1-1本项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析图
[来源说明：项目空间冲突分析图来源于陕西省生态环境厅官网陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）]
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	其他符合性分析
	（2）“一表”
按陕西省“三线一单”数据应用系统导出的汉中市“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，本项目环境管控单元、区域环境管控符合性分析详见下表：
表1-3本项目与“三线一单”生态环境管控单元准入清单符合性分析
	序号
	环境管控单元名称
	区县
	市(区)
	单元要素属性
	管控单元分类
	管控要求
	面积/长度（m2/m）
	本项目情况说明
	符合性

	1
	陕西省汉中市佛坪县优先保护单元3
	佛坪县
	汉中市
	水环境优先保护区
	空间布局约束
	强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命
	3300m2（总占地面积）
	本项目属于C1519其他酒制造，项目所在地位于引汉济渭水源地准保护区，为水源涵养与生态缓冲带；不在禁止开发范和围内。项目生产废水包括设备清洗废水、空瓶清洗废水、试验废液、试验仪器清洗废水和纯水制备浓水。废水产生量小，设备清洗废水、试验仪器清洗废水、空瓶清洗废水和纯水制备浓水经废水收集桶收集委托检测单位检测合格，符合佛坪县污水处理厂进水水质要求后，通过罐车拉运至佛坪县污水处理厂处理；剩余少量纯水制备浓水经废水收集桶收集后用于冲厕。项目化验过程产生的试验废液属于危险废物，该部分废液采用密闭周转桶、防渗托盘，产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存。不设置入河排放口。
	符合


（3）“一说明”
综上所述，本项目涉及优先保护单元，不涉及汉中市生态保护红线，符合汉中市“三线一单”生态环境分区管控要求。
1.4与相关生态环境保护法律法规、政策、生态环境保护规划的符合性分析
本项目与其他相关环境
管理政策、文件的符合性分析见表1-4。

表1-4本项目与其他相关政策、文件符合性分析
	名称
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国水污染防治法》
	第四十五条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。
	本项目属于C1519其他酒制造，废水产生量小，设备清洗废水、试验仪器清洗废水、空瓶清洗废水和纯水制备浓水经废水收集桶收集委托检测单位检测合格，符合佛坪县污水处理厂进水水质要求后，通过罐车拉运至佛坪县污水处理厂处理；剩余少量纯水制备浓水经废水收集桶收集后用于冲厕；生活污水依托已建化粪池（20m3）预处理后，由市政污水管网排入佛坪县污水处理厂处理。不存在含有毒有害水污染物的工业废水。
	符合

	
	第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
	本项目为新建项目，厂房位于陕西省汉中市佛坪县袁家庄街道办塘湾路38号，属于引汉济渭水源地准保护区，项目产生的污染物极少，生产废水经收集桶收集后检测合格拉运至佛坪县污水处理厂，生活污水经市政管网进入佛坪县污水处理厂，不属于对水体污染严重的建设项目。
	符合

	《陕西省饮用水水源保护条例》、《关于同意设立引汉济渭工程饮用水水源保护区的函》（陕政办函〔2016〕249号）
	引汉济渭水源地保护区以三河口水库为核心，佛坪县涉及部分区域，划分如下：一级保护区：三河口水库水域及周边，主要覆盖佛坪县大河坝镇三河口村、生凤村等库周区域，禁止建设与供水无关项目；二级保护区：椒溪河、蒲河等入库河流沿岸，涵盖佛坪县长角坝镇、岳坝镇、西岔河镇部分河段；准保护区：除一、二级外的其余县域，作为水源涵养与生态缓冲带；依据《陕西省饮用水水源保护条例》第二十三条在地表水饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（二）设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站。
	本项目厂房位于陕西省汉中市佛坪县袁家庄街道办塘湾路38号，属于引汉济渭水源地准保护区，为水源涵养与生态缓冲带；试验过程产生的试验废液和设备维修产生的废机油、废油桶属于危险废物，本项目要求将废液和废机油采用密闭周转桶、防渗托盘，与废油桶产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存。
	符合

	《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》
	第十六条禁止在汉江、丹江流域水库、湖泊、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物和法律、法规禁止的其他行为。
	本项目在实施过程中不存在向汉江、丹江流域水库、湖泊、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物和法律、法规禁止的其他行为。
	符合

	《陕西省秦岭生态环境保护条例》
	第十八条 法律、行政法规对本条例第十五条、第十六条、第十七条划定的核心保护区、重点保护区、一般保护区的管理有相关规定的，依照法律、行政法规的规定执行。除本条例另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动；重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。在核心保护区、重点保护区实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。
	本项目厂房位于陕西省汉中市佛坪县袁家庄街道办塘湾路38号，属于一般保护区，在一般保护区内进行生产、生活和建设活动，严格按照法律、行政法规的规定执行，过滤残渣、废烂果品暂存在带盖塑料桶内，及时封盖并做到日产日清；项目车间整体密闭，车间内设置机械排风设施，脱醇废气经设备自带的冷凝回收装置处理后无组织排放，生产过程中发酵环节产生的少量废气和残渣堆存废气由车间通风换气后无组织排放；设备清洗废水、试验仪器清洗废水、空瓶清洗废水和纯水制备浓水经废水收集桶收集委托检测单位检测合格符合佛坪县污水处理厂进水水质要求后，通过罐车拉运至佛坪县污水处理厂处理；化验过程产生的试验废液属于危险废物，采用密闭周转桶、防渗托盘，产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存；剩余少量纯水制备浓水经废水收集桶收集后用于冲厕。一般固废暂存于一般固废暂存间后定期处置，危险废物采用密闭周转桶、防渗托盘，产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存，通过采取生态环境保护措施，保护秦岭生态功能不降低。
	符合

	《陕西省秦岭生态保护总体规划》
	推进中药材产业基地建设，发展天麻、杜仲、元胡、山茱萸、西洋参、大黄、附子、银杏、黄姜、绞股蓝、丹参、五味子、连翘、黄芩、猪苓等道地药材规模化种植和精深加工，在重点药材产区建立中药产业园区，完善中药材仓储、物流、交易体系，形成地区性集聚辐射效应，促进中药材产业提质增效和药农持续增收。
	本项目属于C1519其他酒制造，以山茱萸作为原材料，进行发酵、粗滤、脱醇等工序，制成山茱萸发酵（脱醇）酒，属于对山茱萸进行精深加工；本产品所用山茱萸也属于中药材的一种，本项目建设有利于促进山茱萸产业提质增效和药农持续增收。
	符合

	《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）
	3.1选址
3.1.1厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。
3.1.2厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。
3.1.4厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。
	本项目建设地点位于陕西省汉中市佛坪县袁家庄街道办塘湾路38号，用地性质为工业用地，根据现场踏勘，厂区附近不存在对食品有显著污染的区域，同时也不产生粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不存在虫害大量孳生的潜在场所，生产过程中产生的危险废物及时委托有资质单位处置，四邻主要为酒店、气象局以及居民区，综上所述，本项目选址可行。
	符合

	
	4.1设计和布局
4.1.1厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。
4.1.2厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。
	本项目厂房和车间的设计严格按照食品卫生操作要求，各功能间均隔开，防止生产过程中发生交叉污染，同时根据生产工艺流程进行布局，有效预防和降低产品受污染的风险。
	符合

	《关于发布<饮料酒制造业污染防治技术政策>的公告》（公告2018年第7号）
	二、源头及生产过程污染防控
（2） 生产过程污染防控
3.葡萄酒与果酒制造业
（4）鼓励采用离心过滤等技术对酒泥和酒脚进行处理，提高出酒率。
（5）鼓励采用臭氧消毒等先进高效的消毒技术，对灌装线进行杀菌消毒，降低综合能耗和水耗。
	本项目采用四联双级达滤机进行粗滤，过滤酒液，确保杂质的清除采用；采用四联精密过滤机进行精滤，滤除酒中残余的大分子固体，保证酒品质。
本项目灭菌采用蒸汽灭菌，属于先进高效的消毒技术，有效降低综合能耗和水耗。
	符合

	
	三、污染治理及综合利用
（一）大气污染治理
2.酒糟、滤渣堆场应采取封闭措施对产生废气进行收集，采用化学吸附法或活性炭吸附法等技术对收集废气进行处理。
	本项目过滤残渣暂存在带盖塑料桶内，及时封盖并做到日产日清；项目车间整体密闭，车间内设置机械排风设施，脱醇废气经设备自带的冷凝回收装置处理后无组织排放，生产过程中发酵环节产生的少量废气和残渣堆存废气由车间通风换气后无组织排放。
	符合

	
	（三）固体废物处理处置及综合利用
1.酒糟、麦糟宜作为优质饲料或锅炉燃料。葡萄酒与果酒皮渣应100%收集，并进行综合利用或无害化处理。
2.鼓励对废旧瓶、废包装材料等进行收集、利用。
	本项目产生的废包装材料统一收集后及时外售给废品收购站；过滤残渣、废烂果品暂存在带盖塑料桶内，及时外售给养殖场作为饲料，日产日清。
	符合

	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）
	收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。
	本项目建设地点不属于重点区域，脱醇时挥发的乙醇（以非甲烷总烃计）产生量为0.099t/a，产生速率为0.113kg/h，脱醇废气经设备自带内置冷凝回收装置处理后，排放量为0.010t/a，排放速率为0.011kg/h，可通过车间通风换气无组织排放。
	符合

	《汉中市大气污染防治条例》（2025年3月6日）
	企业事业单位和其他生产经营者应当履行防治大气污染的法定义务，采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。
	本项目属于C1519其他酒制造，属于新建项目，生产中产生的废气主要包括发酵废气、脱醇废气和过滤残渣堆存废气，过滤残渣暂存在带盖塑料桶内，及时封盖并做到日产日清；项目车间整体密闭，车间内设置机械排风设施。脱醇废气经设备自带的冷凝回收装置处理后无组织排放，生产过程中发酵环节产生的少量废气和堆存废气由车间通风换气后无组织排放。
	符合

	《汉中市人民政府关于印发深化大气污染治理推进实现“十四五”空气质量目标实施方案
[bookmark: OLE_LINK179]》的通知（汉政发〔2024〕8号）
	严格准入要求。新、改、扩建项目严格落实各项准入要求，原则上采用清洁运输方式，对属于节能降碳工业重点领域的新建项目必须按照能效标杆水平建设。
	本项目属于C1519其他酒制造，经分析，本项目符合汉中市“三线一单”生态环境分区管控要求，成品酒通过瓶装方式进行外售。
	符合

	
	加强恶臭异味污染治理。开展恶臭异味扰民问题排查整治。
	生产中产生的废气主要包括发酵废气、脱醇废气和过滤残渣堆存废气，过滤残渣暂存在带盖塑料桶内，及时封盖并做到日产日清；项目车间整体密闭，车间内设置机械排风设施。脱醇废气经设备自带的冷凝回收装置处理后无组织排放，生产过程中发酵环节产生的少量废气和堆存废气由车间通风换气后无组织排放。
	符合

	《陕西省大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）
	1.能源消费结构调整。...推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，到2025年电能在终端能源消费中的比重提高到27%以上。
	本项目属于C1519其他酒制造，生产过程中使用电作为能源，属于清洁能源。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK185]《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
	3.产业发展结构调整。严格落实国家产业规划、产业政策、"三线一单"、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严格执行《产业结构调整指导目录》。
	本项目属于C1519其他酒制造，经分析，本项目符合汉中市“三线一单”生态环境分区管控要求，满足相关产业政策要求等。
	符合

	《汉中市汉江水质保护条例》
	第二十六条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的废水，防止污染环境。鼓励企业进行技术改造，淘汰污染水环境的落后工艺和设备，减少废水和污染物排放量。
	本项目属于C1519其他酒制造，项目生产废水包括设备清洗废水、空瓶清洗废水、试验废液、试验仪器清洗废水和纯水制备浓水。设备清洗废水、试验仪器清洗废水、空瓶清洗废水和纯水制备浓水经废水收集桶收集委托检测单位检测合格，符合佛坪县污水处理厂进水水质要求后，通过罐车拉运至佛坪县污水处理厂处理；剩余少量纯水制备浓水经废水收集桶收集后用于冲厕。生活污水依托已建化粪池（20m3）预处理后，由市政污水管网排入佛坪县污水处理厂处理。
	符合

	关于印发《汉中市重点流域水生态环境保护规划》的通知（汉环发〔2023〕39号）
	（3） 推进工业企业污染治理
持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。
	
	符合






二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目由来
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK14]佛坪县浓情食品饮料有限责任公司成立于2013年3月，主要经营范围包括酒制品生产；食品生产；饮料生产；酒类经营等。2022年9月9日，取得佛坪县“食药同源”山茱萸酒生产项目备案确认书（项目代码：2209-610730-04-01-980841），拟投资2200万元新建1条年产山茱萸酒200t生产线，租赁佛坪县秦泉饮料食品有限责任公司（隶属于佛坪县经济贸易局）现有厂区（生产车间900m2）和办公用房（面积2400m2），建设性质为新建。项目于2022年9月开工建设，在推进过程中，受多重客观因素影响及企业经营规划调整，项目实际投资额为55.9万元，2024年8月建成山茱萸酒发酵酒生产线，2026年2月28日接受汉中市生态环境局佛坪分局检查，因“改扩建1条山茱萸酒生产线，未依法报批环境影响评价手续”受到相关处罚，详见附件5。同时因新增产品申请了新的项目备案，于2026年4月23日，取得了“佛坪县山茱萸发酵(含脱醇)酒改建项目备案确认书”（项目代码：2602-610730-04-02-126128），建设1条年产山茱萸发酵(含脱醇)酒200t生产线，建设性质为改建，相关备案及情况说明见附件2。2026年4月29日，企业对公司名称进行变更，原“佛坪县浓情食品饮料有限责任公司“更名为“陕西浓情秦泉酒业有限责任公司”详见附件7，由于本项目备案时间早于公司名称变更时间，故备案沿用原文件。2026年5月18日，已针对汉中市生态环境局佛坪分局处罚事项，缴纳罚款，取得缴款书，详见附件6。
本项目前期企业先后进行两次项目备案，首次备案建设性质填报为新建，后续二次备案填报建设性质为改建。本次编制环境影响报告表以二次备案为准，但根据《建设项目环境保护管理条例》以及现场踏勘，本项目无已建成投产的原有生产设施，未办理过前期环评手续，不具备改建项目评价基础，无法开展现有污染源、以新带老削减量核算。因此，结合项目实际建设情况，本次环评建设性质界定为新建。
[bookmark: OLE_LINK714][bookmark: OLE_LINK709][bookmark: OLE_LINK25]根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》中相关要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“十二、酒、饮料制造业15-25酒的制造 151*、其他(单纯勾兑的除外)的应编制环境影响评价报告表，因此本项目应编制环境影响评价报告表。佛坪县浓情食品饮料有限责任公司委托陕西兢诚科技服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作，陕西兢诚科技服务有限公司接受委托后，对项目进行了详细的现场勘察、资料收集工作，根据工程相关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，结合建设项目环境影响评价技术导则相关规定，编制完成了《佛坪县山茱萸发酵(含脱醇)酒改建项目环境影响报告表》，委托书见附件1。
2.2项目基本情况
项目名称：佛坪县山茱萸发酵(含脱醇)酒改建项目
建设单位：陕西浓情秦泉酒业有限责任公司（原佛坪县浓情食品饮料有限责任公司）
建设性质：新建
建设地点：陕西省汉中市佛坪县塘湾路38号
投资总额：总投资980万元，其中环保投资50万元，环保投资占比5.10%。
四邻关系：根据现场勘查，项目厂房位于汉中市佛坪县塘湾路38号。东侧为塘湾村居民住宅，南侧为佛坪县气象局、道路和停车场，西侧为塘湾路，北侧为佛坪云溪酒店，项目四邻关系图详见附图4。
2.3项目工程组成与建设内容
2.3.1工程组成
经现场踏勘，目前本项目租赁佛坪县秦泉饮料食品有限责任公司现有厂区，厂区租赁时车间、道路等防渗已建，购置净水设备，发酵、制冷全套生产设备等，配套包装流水线。项目建成后，年产山茱萸发酵(含脱醇)酒200吨。项目山茱萸发酵酒生产线已于2022年9月开工建设，2024年8月建成，脱醇酒生产线目前已购置设备，尚未安装，本项目主要建设内容及组成详见下表：
表2-1 本项目工程组成一览表
	类别
	工程名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	依托现有厂房，厂房高5m，占地面积700m2，1层，主要布置发酵间、粗滤间、陈酿间、调配间、精滤间、冷冻间，脱醇间、原料精选间、原料暂存间等以及相关设备。
	发酵酒生产线已建成，脱醇酒利用已建厂房，设备待安装

	[bookmark: OLE_LINK2]
	灌装车间
	位于生产车间东北侧，灌装设备置于2层，1层闲置，高度为5m，占地面积为340m2，配备灌装机、自动打塞机等设备。
	依托已建厂房，设备已进场

	
	灭菌间
	位于灌装车间北侧，占地面积为18m2，配备1套智能电加热蒸汽发生器、2套超高温瞬时灭菌机以及2台周转罐。
	依托已建厂房，设备待入场

	辅助
工程
	化验室
	依托现有厂房，位于生产车间西北侧，楼层高度为2层，化验室位于1F，占地面积40m2，新增化验设备及仪器
	依托已建厂房，设备待入场

	
	水处理间
	依托现有厂房，位于化验室北侧，楼层高度为2层，水处理间位于1F，占地面积50m2，新增1套水处理设备。
	依托已建厂房，设备待入场

	
	快递间
	依托现有办公用房，位于水处理间北侧，楼层高度为2层，快递间位于1F，占地面积35m2，主要用于处理快递寄发业务。
	已建

	
	成品库
	依托现有办公用房，位于快递间北侧，楼层高度为2层，成品库位于1F，占地面积170m2，主要用于存储成品酒。
	已建

	
	办公区
	依托现有办公用房，位于成品库北侧，楼层高度为2层，办公区位于1F，占地面积70m2，主要用于日常办公。
	已建

	
	值班室
	位于办公楼西北侧，占地面积10m2，主要用于日常值班。
	已建

	公用工程
	供电
	市政供电。
	依托供电管网

	
	供水
	市政供水。
	依托供水管网

	
	排水
	雨污分流，雨水经收集后直接排入雨水管网；项目生产废水包括设备清洗废水、空瓶清洗废水、试验废液、试验仪器清洗废水和纯水制备浓水。设备清洗废水、试验仪器清洗废水、空瓶清洗废水和纯水制备浓水经废水收集桶收集委托检测单位检测合格，符合佛坪县污水处理厂进水水质要求后，通过罐车拉运至佛坪县污水处理厂处理；剩余少量纯水制备浓水经废水收集桶收集后用于冲厕。生活污水依托已建化粪池（20m3）预处理后，由市政污水管网排入佛坪县污水处理厂处理。
	生活污水依托化粪池

	
	[bookmark: OLE_LINK44]供热制冷
	生产厂房不制冷供暖，休息区采用空调进行供暖制冷。
	/

	环保工程
	废水
	项目生产废水包括设备清洗废水、空瓶清洗废水、试验废液、试验仪器清洗废水和纯水制备浓水。设备清洗废水、试验仪器清洗废水、空瓶清洗废水和纯水制备浓水经废水收集桶收集委托检测单位检测合格，符合佛坪县污水处理厂进水水质要求后，通过罐车拉运至佛坪县污水处理厂处理；剩余少量纯水制备浓水经废水收集桶收集后用于冲厕。生活污水依托已建化粪池（20m3）预处理后，由市政污水管网排入佛坪县污水处理厂处理。
	生活污水依托化粪池

	
	废气
	发酵废气
	项目车间整体密闭，车间内设置机械排风设施，经车间通风换气后无组织排放。
	已建

	
	
	脱醇废气
	经设备自带的冷凝回收装置处理后，由车间通风换气后无组织排放
	新建

	
	
	过滤残渣堆存废气
	过滤残渣暂存在带盖塑料桶内，及时封盖并做到日产日清；项目车间整体密闭，车间内设置机械排风设施，经车间通风换气后无组织排放。
	新建

	
	噪声
	厂房隔声、基础减振。
	新建

	
	固体废物
	一般固废暂存间
	设置1间一般固废暂存间，占地面积约8m2，用于暂存运营过程中产生的一般固废，如：废包装材料、废滤料、滤芯、RO膜等；废包装材料统一收集后及时外售给废品收购站；定期更换的废滤料、滤芯、RO膜等由供应商进行回收处理再利用；过滤残渣、废烂果品暂存在带盖塑料桶内，及时外售给养殖场作为饲料，日产日清。
	新建

	[bookmark: OLE_LINK48]
	
	危险废物
	试验过程产生的试验废液和设备维修产生的废机油属于危险废物，采用密闭周转桶、防渗托盘，与废油桶产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存。
	新建

	
	
	生活垃圾收集桶
	设置移动式带盖垃圾桶分类集中收集后，委托当地环卫部门定期清运、处置。
	已建


2.3.2产品方案
本项目产品方案具体见下表：
[bookmark: OLE_LINK212]表2-2 本项目主要产品方案
	名称
	年产量（t）
	产品规格
	备注

	山茱萸发酵酒
	130
	187mL/瓶、500mL/瓶、750mL/瓶
	玻璃瓶装，酒精浓度为12%Vol

	山茱萸脱醇酒
	50
	500mL/瓶、750mL/瓶
	玻璃瓶装，酒精浓度≤0.5%Vol

	脱醇冷凝粗酒精液
	20
	/
	外销副产品，酒精浓度为40%Vol


根据《饮料酒术语和分类》（GB/T17204-2021），项目果酒属于“3.5果酒（发酵型）以水果或果汁（浆）为主要原料，经全部或部分酒精发酵酿制而成的，含有一定酒精度的发酵酒。项目产品标准执行《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》（GB2758-2012）相关要求。
2.3.3 项目原辅材料消耗及能源消耗
[bookmark: OLE_LINK81]本项目生产使用的原料主要为山萸肉，辅料为白砂糖、酵母等。本项目主要原辅料及能源消耗量见下表：
表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗表
	序号
	名称
	年用量（t/a）
	最大存储量（t）
	包装规格
	备注

	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK66]1
	原辅料
	山萸肉
	50
	20
	干品
	原料暂存间

	2
	
	纯水
	161
	/
	/
	水处理间

	3
	
	蜂蜜
	3
	0.5
	/
	原料暂存间

	4
	
	白砂糖
	2.04
	0.1
	50kg/袋
	原料暂存间

	5
	
	酵母
	0.079
	0.002
	500g/袋
	原料暂存间

	6
	
	焦亚硫酸钾
	0.05
	0.002
	500g/袋
	原料暂存间，添加剂

	7
	化验试剂
	菲林试剂
	500ml
	50ml
	50ml/瓶
	化验室试剂柜

	8
	
	氢氧化钠溶液
	500ml
	50ml
	50ml/瓶
	

	9
	
	酚酞指示剂
	500ml
	50ml
	50ml/瓶
	

	10
	
	碘标准液
	500ml
	50ml
	50ml/瓶
	

	11
	包装材料
	玻璃瓶
	40万个
	5万个
	/
	灌装间

	12
	
	软木塞
	40万个
	5万个
	/
	灌装间

	13
	
	包装箱
	10万个
	1万个
	/
	成品库

	14
	能源
	水
	663.2m3/a
	/
	/
	/

	15
	
	电
	5万kW·h/a
	/
	/
	/

	16
	
	机油
	0.05
	0.01
	20kg/桶
	库房

	17
	制冷
	R404a制冷剂
	0.3
	/
	/
	供应商直接更换


表2-4 主要原辅料理化性质一览表
	名称
	理化性质

	焦亚硫酸钾
	焦亚硫酸钾在空气中缓慢氧化成硫酸钾，在湿空气中氧化更快。与酸接触放出刺激性很强的二氧化硫气体。呈强还原性，加热至190°C时分解，研磨成粉灼热时能燃烧。焦亚硫酸钾遇酸分解生成二氧化硫。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。焦亚硫酸钾在干燥的空气中稳定，在潮湿空气中易释放出二氧化硫，水溶液可被空气氧化为硫酸钾。焦亚硫酸钾用作食品漂白剂、保存剂和抗氧化剂。本项目采用食品级焦亚硫酸钾。

	菲林试剂
	菲林试剂是由氢氧化钠的含量为0.1g/mL的溶液和硫酸铜的含量为0.05g/mL的溶液，还有含量为0.2g/mL酒石酸钾钠配制而成的，其本质是铜离子和酒石酸形成的配合物——酒石酸合铜。

	氢氧化钠溶液
	无色透明液体，密度2.130g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。
氢氧化钠溶液具有强腐蚀性，能与酸发生中和反应并放热。它不会燃烧，但遇水和水蒸气会大量放热，形成腐蚀性溶液。

	酚酞指示剂
	白色晶体粉末状；透明液体，常见的酸碱指示剂之一，由酚酞溶解在酒精溶液中而成。在酸性或中性溶液中呈无色，在碱性溶液中呈红色。

	碘标准液
	深棕色或黄褐色透明液体。主要成分为碘单质与碘化钾形成的可溶性复合物，从而提高碘在水中的溶解度。微溶于乙醇、乙醚；易溶于四氯化碳、氯仿等非极性有机溶剂。

	R404a环保型制冷剂
	R404a环保型制冷剂为五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷的混合物，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。沸点-46.1°C，101.3KPa、临界温度72.4°C，临界压力3688.7KPa、液体密度1.045g/cm3，25°C。R404A是替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂(通常为低温冷冻系统)，得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可和使用。作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组等制冷设备。


2.3.4 项目主要设备
根据建设单位提供资料，本项目主要生产设备清单见下表：
[bookmark: OLE_LINK67]表2-4 本项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号/技术参数
	功率
	数量台/套
	安装位置

	[bookmark: OLE_LINK98]1
	发酵罐
	2tFJG
	9KW
	4
	发酵间

	2
	卫生泵
	BAW
	0.75KW
	1
	发酵间

	3
	发酵罐
	10tFJG
	/
	6
	发酵间

	4
	饮料泵
	SP-10-36
	5.5KW
	1
	发酵间

	5
	四联双级达滤机
	JSL-10
	1100W
	1
	粗滤间

	6
	饮料泵
	BAW
	2.2KW
	4
	粗滤间1、陈酿间2、灭菌间1

	7
	周转罐
	2t
	/
	2
	粗滤间

	8
	饮料泵
	BAW
	1.5KW
	4
	粗滤间1、暂存间1、精滤间1、调配间1

	9
	陈酿罐
	10tCNG
	/
	8
	陈酿间7、冷冻间1

	10
	卫生泵
	BAW-150
	/
	1
	冷冻间

	11
	贮存罐
	2.5tZCG
	/
	10
	冷冻间2、灭菌间2、暂存间2、精滤间2、调配间2

	12
	制冷设备
	ZL-LF-5000
	6000W
	1
	冷冻间

	13
	真空脱醇设备
	0.5t
	1.5KW
	1
	脱醇间

	14
	周转罐
	2.5t
	/
	2
	备用间

	15
	四联精密过滤机
	JCL-4-2
	1100W
	1
	精滤间

	16
	搅拌缸
	JBG-300
	0.55KW
	1
	调配间

	17
	智能电加热蒸汽发生器
	DN-10C
	72KW
	1
	二楼灭菌间

	18
	超高温瞬时灭菌机
	RP6L10
	3KW
	2
	二楼灭菌间

	19
	周转罐
	2t
	/
	2
	二楼灭菌间

	20
	间歇式冲控机
	QSP
	1.29KW
	1
	二楼灌装间（洗瓶机）

	21
	灌装机
	/
	/
	1
	二楼灌装间

	22
	自动打塞机
	/
	/
	1
	二楼灌装间

	23
	电热自动烘干机
	/
	/
	1
	二楼灌装间

	24
	胶帽热缩机
	/
	/
	1
	二楼灌装间

	25
	贴标机
	/
	/
	1
	二楼

	26
	水处理设备
	CY-1000
	/
	1
	水处理间

	27
	一级高压泵
	SDL4-120L SWSC 
	/
	
	

	28
	二级高压泵
	SDL2-130L SWSC
	/
	
	

	29
	水塔
	/
	/
	
	

	30
	贮水罐
	/
	/
	
	

	31
	分析天平
	TG328A
	/
	1
	化验室

	32
	电热恒温干燥箱
	GZX-DH202
	/
	1
	化验室

	33
	电热恒温培养箱
	HH/B11
	/
	1
	化验室

	34
	电热恒温水浴锅
	HH-6
	/
	1
	化验室

	35
	生物显微镜
	XSP-1600X
	/
	1
	化验室

	36
	TCL冰箱
	DC-48B
	/
	1
	化验室


2.4本项目总平面布置及合理性分析
根据现场踏勘及建设单位提供资料，本项目整体呈矩形。结合场地条件及生产工艺流程设计统筹布局，项目厂房按功能分为生产区和辅助用地区域等，生产区位于项目南侧和西南侧，包括发酵间、粗滤间、陈酿间、调配间、精滤间、冷冻间，脱醇间、灌装间等，辅助用地区域主要位于项目西侧和东侧，包括一般固废暂存间、成品区、办公区、水处理间等，各功能分区明确，设计路线清晰，从生产工艺流程、物料运输、环境保护等方面分析，项目总平面布置基本合理。生产区平面布置详见附图3。
2.5劳动定员与工作制度
本项目劳动定员为27人，实行3班工作制，每班工作8h，全年工作270天，员工均不在项目厂区内食宿。
2.6公用工程
2.6.1给排水工程
本项目给水来源于自来水。
（1）生产用水
项目原料为山萸肉，属于干果，不需要进行清洗，因此，项目不涉及原料清洗环节。生产用水主要为设备清洗用水、发酵用水、空瓶清洗用水、试验用水、纯水制备用水，生产废水主要为设备清洗废水、空瓶清洗废水、试验废水、纯水制备浓水。
①设备清洗用、排水
[bookmark: sys11420120][bookmark: sys114212066][bookmark: sys114218666][bookmark: sys114225237]根据建设单位提供资料，企业使用高压水枪清洗设备，发酵罐清洗在山萸肉入罐前以及每次生产周期后进行，其余罐体均在年末进行清洗。10t不锈钢罐清洗水量为按0.2m3/个计，其中：10t不锈钢发酵罐6个，约每年清洗4次；10t不锈钢陈酿罐8个，约每年清洗1次，经计算10m³不锈钢罐清洗年用水量为6.4m3/a；2.5t不锈钢罐每次清洗按0.05m3/个计，2.5t不锈钢罐12个，约每年清洗1次，经计算2.5t不锈钢罐清洗年用水量为3m3/a；2t不锈钢罐每次清洗按0.04m3/个计，其中：2t不锈钢发酵罐4个，约每年清洗4次；其余2t不锈钢罐4个，约每年清洗1次，经计算2t不锈钢罐清洗年用水量为0.8m3/a。除罐体外设备清洗用水每次使用量为2m3/次，每年3次，经计算设备清洗年用水量为6m3/a。
综上所述，本项目设备清洗总年用水量为16.2m3/a。设备清洗废水损耗量以20%计，则废水排放量为12.96m3/a。
②空瓶清洗用、排水和发酵用水
本项目使用纯水对外购的玻璃瓶进行清洗和进行发酵。根据建设单位提供资料，单只500mL玻璃瓶清洗取水量取0.3L/瓶，本项目年产山茱萸酒200t，折合40万瓶，则年洗瓶用水量为120m3/a；发酵周期为90天，年工作时间270天，发酵3次，每次用水量约53.67m3，则年发酵用水量为161m3/a。
综上所述，本项目纯水总年用水量为281m3/a。其中，发酵用水全部进入产品，空瓶清洗废水损耗量以20%计，则空瓶清洗废水排放量为96m3/a。
③化验用、排水
项目化验主要涉及发酵环节对糖度、酒精度检验以及调配环节需要对酒精总酸、总糖、酒精度等进行检验，本项目化验用水量约为8m3/a，包括试验用水3m3/a，试验仪器清洗用水5m3/a。废水损耗量以20%计，产生试验废液2.4m3/a，仪器清洗废水排放量为4m3/a。
④纯水制备用、排水
本项目纯水总用量为281m3/a。本项目水处理设备为双极反渗透净水设备，双极反渗透净水设备通过两级RO膜串联深度脱盐净化，利用反渗透膜的选择性透过原理，在压力驱动下去除水中离子、杂质、微生物等，制备满足食品生产要求的纯水，具有脱盐率高、出水稳定、水质纯净等特点，制备率为75%。则纯水制备过程用水量约375m3/a，纯水制备浓水产生量约94m3/a。
综上所述，项目生产废水包括设备清洗废水、空瓶清洗废水、试验废液、试验仪器清洗废水和纯水制备浓水，生产废水年排放量200.96m3/a，排放量小，不具备自建污水处理站的条件，设备清洗废水、试验仪器清洗废水、空瓶清洗废水和纯水制备浓水经废水收集桶收集后委托检测单位检测合格，满足佛坪县污水处理厂进水水质要求（COD≤400mg/L；悬浮物≤240mg/L；总氮≤35mg/L；总磷≤5mg/L；PH≤6.5~8.5；BOD5≤190mg/L）后，可通过罐车拉运至佛坪县污水处理厂处理，详见附件8；剩余少量纯水制备浓水经废水收集桶收集后用于冲厕；项目化验过程产生的试验废液属于危险废物，该部分废液采用密闭周转桶、防渗托盘，产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存。
（2）生活用水、排水
[bookmark: OLE_LINK265][bookmark: OLE_LINK266][bookmark: OLE_LINK275][bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK117]本项目运营期劳动定员27人，均不在厂区内食宿，年工作110天。本项目主要为员工办公生活用水，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中表B.17行政办公及科研院所，结合项目实际情况，职工生活用水取10m3/（人·a）计，则本项目职工生活用水量为270m3/a，其中96m3/a来源于空瓶清洗废水，新鲜水用量为174m3/a。生活污水产污系数按80%计，则本项目生活污水产生量为216m3/a，生活污水经化粪池（20m3）处理后由市政污水管网最终排入佛坪县污水处理厂处理。
本项目水平衡情况见下表：
表2-5 本项目水平衡表
	[bookmark: OLE_LINK294]序号
	项目
	用水量（m3/a）
	损耗量(m3/a)
	排水量（m3/a）
	排放去向

	1
	生活用水
	270（62+264）
	54
	216
	经化粪池处理后排入市政污水管网

	2
	发酵用水
	1611
	161
	0
	产品

	3
	纯水制备用水
	375
	2811
	62
	收集进行冲厕

	
	
	
	
	88
	通过废水收集桶收集后委外检测合格满足佛坪县污水处理厂进水水质要求，罐车拉运至污水处理厂处置

	4
	设备清洗用水
	16.2
	3.24
	12.96
	

	5
	空瓶清洗用水
	1201
	24
	96
	

	6
	试验仪器清洗用水
	5
	1
	4
	

	7
	试验用水
	3
	0.6
	2.43
	危险废物，采用密闭周转桶、防渗托盘，产生后及时委托有资质单位转运处置

	合计
	663.2
	243.84
	419.36
	/

	备注
	1表中纯水用量不重复计算2纯水制备浓水用于冲厕3危险废物，采用密闭周转桶、防渗托盘，产生后及时委托有资质单位转运处置


[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.MgARkvwps]
图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a）
2.7供暖与制冷
[bookmark: _Toc312501473]本项目生产区不供暖制冷，办公区采用分体式空调采暖制冷。
2.8供电
项目用电依托厂区供电管网供给，可以满足需求。
2.9物料平衡分析
根据项目特征，本项目的物料平衡内容如下所示：
表2-6 本项目物料平衡表
	加入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a)
	序号
	名称
	物料量（t/a)

	1
	山萸肉
	50
	1
	发酵酒
	130

	2
	白砂糖
	2.04
	2
	脱醇酒
	50

	3
	酵母
	0.079
	3
	脱醇冷凝粗酒精液
	20

	4
	蜂蜜
	3
	4
	废烂果品
	2.975

	5
	焦亚硫酸钾
	0.05
	5
	过滤残渣
	13

	6
	发酵用水
	161
	6
	发酵废气
	0.095

	
	
	
	7
	脱醇废气
	0.099

	合计
	216.169
	合计
	216.169




	工艺流程和产排污环节
	2.10施工期
本项目租赁佛坪县秦泉饮料食品有限责任公司现有厂区，山茱萸发酵酒生产线已于2022年9月开工建设，2024年8月建成，脱醇酒生产线利用现有厂区，设备已进厂，不存在土建施工，主要为脱醇酒设备安装产生的噪声、废包装材料以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾。
2.11运营期主要污染工序
2.11.1 本项目生产工艺流程简述及图示
本项目工艺流程及产污环节如下：
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.hyztRpwps]
图2-2  本项目生产工艺流程及产污环节图
本项目生产工艺流程简述：
（1）原料领用、精选
项目原料为山萸肉，属于干果，不需要进行清洗，外购后暂存于原料暂存间，储存方式为袋装，在发酵之前经人工精选后，将发酵需要的山萸肉暂存于原料精选间，期间会产生废包装材料、废烂果品。
（2）调整糖度、发酵
入缸前必须用水将发酵罐清洗干净，严禁缸底留有余水，清洗干净后，将精选的山萸肉倒入清洗干净的发酵罐中，按照入罐中的果肉数量，按山萸肉：水约1/3的比例加入纯水浸润72小时，用白砂糖将糖度调整至15g/kg，加入万分之一的酵母菌，搅拌均匀后开始发酵，发酵周期90天。每二天进行一次内循环，使发酵罐发酵均匀散热。发酵温度控制在18~24℃，入罐的材料要逐日记录入温、地温、室温、日期、个数等。期间会产生发酵废气、设备清洗废水。
（3） 粗滤
发酵至90天并检测总糖度降至0.6%左右时，从发酵罐底部放出酒液，用四联双级达滤机过滤酒液，确保杂质的清除，过滤后进入周转罐。本过程产生过滤残渣、噪声。
（4） 低温脱醇
本项目部分原酒（70t）需要低温脱醇制成脱醇酒，具体操作为：每罐装入待脱醇酒液200L，通过真空脱醇设备进行脱醇处理，保证脱醇温度为40℃，脱醇时间40min，脱醇后回收的无醇酒即为山茱萸脱醇酒（酒精浓度≤0.5%Vol），期间产生脱醇废气，脱醇冷凝粗酒精液（乙醇浓度为40%，不含重金属、有毒有机溶剂等危险杂质）。低温脱醇不涉及蒸馏工艺。
（5） 调配
按照产品的标识，预先对计划勾调的原酒（包括山茱萸发酵酒和脱醇酒）进行检测，检测出原酒的酒精含量。
将不同酒精度的原酒泵入调配罐，按成品酒精度要求进行调配，然后根据口感要求加入适量蜂蜜调整口感，搅拌均匀后按250g/T（即每吨酒液加入250g）的比例加入焦亚硫酸钾，起到防腐、抗氧化、抑菌作用。
（6） 检验
按照发酵酒出厂检验标准进行检验，检验合格后进入下一工序。本过程产生检测废液、仪器清洗废水。
（7） 冷冻
检验合格后的酒液注入冷冻罐，将温度调至-10℃~17℃之间（根据酒液的酒精度确定）冷冻48h。
（8） 精滤
冷冻后的酒液，通过四联精密过滤机进行精滤，此次过滤主要滤除酒中残余的大分子固体，保证酒品质。期间产生过滤残渣、噪声。
（9） 灭菌
产品经过精滤后采用电加热形式通过智能电加热蒸汽发生器运行产生蒸汽瞬时灭菌，灭菌后进入下一个工序。
（10） 灌装
包装瓶清洗，用纯净水冲洗瓶内，冲洗瓶内的水由洗瓶机自动回后冲洗瓶子外部。将洗好的瓶子进入灌装线进行灌装、灯检、打塞、封帽、贴标。期间产生空瓶清洗废水、噪声。
（11） 包装、入库
将品检合格的产品装箱然后放入合格证，方可封口。封口时将箱口对齐，进行胶带封口。将成品酒堆放整齐，送入成品库内存放。
本项目纯水制备采用双极反渗透净水设备，通过两级RO膜串联深度脱盐净化，利用反渗透膜的选择性透过原理，在压力驱动下去除水中离子、杂质、微生物等，制备满足食品生产要求的纯水，具有脱盐率高、出水稳定、水质纯净等特点，制备率为75%，制备过程会产生纯水制备浓水、噪声。
2.10.2 产污环节
本项目运营期具体产生污染情况见下表：
表2-7 本项目主要污染工序及污染因子
	类别
	污染源
	产生工序
	主要污染因子

	废气
	发酵废气
	发酵过程
	非甲烷总烃

	
	脱醇废气
	脱醇过程
	非甲烷总烃

	
	堆存废气
	过滤残渣堆
	臭气浓度、硫化氢、氨气

	废水
	生活污水
	职工日常生活办公
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷

	
	设备清洗废水
	发酵过程
	

	
	空瓶清洗废水
	灌装过程
	

	
	试验仪器清洗废水
	检验过程
	

	
	纯水制备浓水
	纯水制备
	

	噪声
	噪声
	灌装机、过滤设备等设施运行
	等效连续A声级

	固废
	一般工业固废
	废包装材料
	原料领用、精选过程
	/

	
	
	废烂果品
	
	/

	
	
	过滤残渣
	粗滤、精滤过程
	/

	
	危险废物
	废机油
	生产设备检修保养过程
	/

	
	
	[bookmark: OLE_LINK176]试验废液
	检验过程
	/




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目在推进过程中，受多重客观因素影响及企业经营规划调整，项目实际投资额、建设内容发生变更，租赁佛坪县秦泉饮料食品有限责任公司现有厂区。经现场实地调查核实，佛坪县秦泉饮料食品有限责任公司成立于80年代初，厂区常年处于闲置状态，且于80年代末已停业注销，存续期间尚未出台《中华人民共和国环境影响评价法》，因此无任何环保审批及验收手续，无生产废气、废水排放，无生产固废、废液堆存，厂区场地无生产遗留污染物。
本项目山茱萸发酵酒生产线已于2022年9月开工建设，2024年8月建成，发酵罐、陈酿罐、四联双级达滤机等设备均已进场，但未投入使用。目前存在的环境问题及整改措施见下表
表2-7 项目存在的环境问题及整改措施
	序号
	环保问题
	整改要求

	1
	项目于2024年建成，未办理环评手续。
	建设单位依据“改扩建1条山茱萸酒生产线，未依法报批环境影响评价手续”受到汉中市生态环境局佛坪分局处罚，应按照相关要求及时补办环评手续。


本次评价要求建设单位加强环境管理，根据相关环保政策和法规，制定企业环保方针目标，编制企业环境保护计划，维护环保设施的正常运行和安全生产，确保污染物达标排放。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	3.1环境空气质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年版）中“常规污染物引用与建设项目近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”要求，根据2026年2月3日陕西省生态环境厅办公室发布的《2025年12月及1~12月全省环境质量状况环保快报》“附表6—2025年1~12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表”中汉中市佛坪县的统计数据进行评价，本项目所在区域空气环境质量现状统计结果见下表：
表3-1 2025年汉中市佛坪县空气质量状况统计数据一览表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	过渡阶段浓度限值（二级）
	占标率/%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度（μg/m3）
	30
	60
	50
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度（μg/m3）
	15
	30
	50
	达标

	SO2
	年平均质量浓度（μg/m3）
	7
	60
	11.67
	达标

	NO2
	年平均质量浓度（μg/m3）
	8
	40
	20
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数浓度（mg/m3）
	0.8
	4
	20
	达标

	O3
	日最大8h滑动平均值的第90百分位浓度（μg/m3）
	107
	160
	66.88
	达标

	备注：自《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目（表1）实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目（表1）浓度限值。


[bookmark: _Toc28956]根据上表可知，汉中市佛坪县环境空气常规六项指标均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准限值要求，故项目所在地区域环境空气质量达标。
3.2声环境质量现状
根据现场调查，根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标，主要为居民区、酒店、气象局。建设单位于2026年04月22日对项目噪声敏感点的声环境质量现状进行了监测，监测结果见表3-2。
表3-2 声环境质量现状监测结果     单位：dB（A）
	监测日期
	编号
	监测点位
	监测结果
	标准值

	       

    
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	2026年04月22日
	N1#
	厂界东侧
	55
	45
	60
	50

	
	N2#
	厂界南侧
	54
	43
	60
	50

	
	N3#
	厂界西侧
	54
	46
	60
	50

	
	N4#
	厂界北侧
	55
	44
	60
	50

	
	N5#
	佛坪云溪酒店
	56
	46
	60
	50

	
	N6#
	塘湾村
	54
	47
	60
	50

	
	N7#
	佛坪县气象局
	55
	45
	60
	50


由监测结果可知，项目噪声敏感点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，厂界四周昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
3.3地表水质量现状
据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类(试行)》：地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本项目紧邻椒溪河，根据2026年6月28日汉中市生态环境局发布的《汉中市环境质量通报》2026年第4期（总第231期）表13，椒溪河环境质量评价结果见下表。
表3-3 地表水环境质量评价结果（节选）
	区域
	河流
	断面名称
	所在地区
	2026年1~5月
	2025年1~5月

	汉江流域
	椒溪河
	佛坪县城上游
	佛坪县
	Ⅱ
	Ⅱ

	汉江流域
	椒溪河
	佛坪县城下游
	佛坪县
	Ⅱ
	Ⅱ


项目所在地地表水体水质能够稳定达到II类，水质状况良好。因此，项目所在地地表水属于达标区。
3.4土壤、地下水环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK317]根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年版）中编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目厂址周边不涉及饮用水水源和特殊地下水资源保护区，地块属于工业用地，本项目厂区地面及生产车间均采取混凝土硬化处理及防渗处理，正常情况下不存在地下水和土壤环境污染途径，因此，本次环评未开展土壤、地下水环境质量现状调查。
3.5生态环境质量现状
本项目厂房位于陕西省汉中市佛坪县塘湾路38号，位于引汉济渭水源地保护区准保护区范围内，项目地处秦岭南麓低山丘陵河谷地带，区域整体地势南北高、中间河谷平缓，塘湾路沿河道河谷布设；区域植被以天然阔叶次生林、灌木、人工水土保持林为主，生态承载力强。本项目场地现状为已建硬化厂房，厂区配套雨水排水沟，现状无生产废水外排痕迹；周边居民生活污水接入城镇市政管网，对生态环境影响较小。

	环境保护目标
	3.6环境保护目标
根据现场调查，本项目厂房位于陕西省汉中市佛坪县塘湾路38号，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产；调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种；区域主要生态环境保护对象为项目周边居民区、酒店、气象局等；根据项目工程特点、评价区域环境特征，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标及保护级别见表3-4，项目环境保护目标见附图5、附图6。
表3-4 本项目主要环境保护目标
	环境
要素
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK8]环境空气、声环境
	佛坪云溪酒店
	107.988722
	33.533203
	居民
	300人
	环境空气二类区、声环境2类区
	北
	紧邻

	
	塘坊村
	107.989222
	33.533259
	居民
	6人
	
	东北
	11

	
	佛坪县气象局
	107.989716
	33.532385
	职工
	30人
	
	东南
	紧邻

	环境空气
	佛坪县体育馆
	107.987077
	33.532074
	职工
	40人
	
	西
	160

	
	佛坪县委党校
	107.986648
	33.531800
	职工
	30人
	
	西
	230

	
	佛坪县计划生育协会
	107.986530
	33.528710
	职工
	35人
	
	西南
	448

	生态保护目标
	引汉济渭水源地保护区
	/
	/
	/
	/
	项目位于引汉济渭水源地保护区准保护区范围内




	污染物排放控制标准
	3.7施工期污染物排放标准
本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中限值要求。具体标准值见下表：
表3-4 施工期噪声排放标准
	阶段
	执行标准名称及标准号
	监控点位
	项目
	标准值

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	单位

	施工期
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	厂界
	等效声级LA
	70
	55
	dB（A）


3.8运营期污染物排放标准
（1）废气
本项目运营期废气主要为发酵车间产生的少量有机废气（主要成分是乙醇，以非甲烷总烃表征）及过滤残渣堆存过程产生的异味（臭气浓度、硫化氢、氨气），以无组织形式排放，厂界无组织排放臭气浓度、硫化氢、氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准（新扩改建）；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；厂界非甲烷总烃无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。本项目大气污染物排放标准见下表：
表3-5 运营期大气污染物排放标准
	类型
	污染源
	污染物
	执行标准
	标准限值

	厂界无组织废气
	厂界上风向设1个监测点位，下风向设3个监测点位
	臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准（新扩改建）

	
	
	硫化氢
	0.06（mg/m3）
	

	
	
	氨气
	1.5（mg/m3）
	

	
	
	非甲烷总烃
	4.0（mg/m3）
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织

	厂内无组织废气
	在厂房外设置监控点
	非甲烷总烃
	厂区内监控点处1h平均浓度值：10（mg/m3）
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

	
	
	
	厂区内监控点处任意一次浓度值：30（mg/m3）
	


（2）废水
本项目不新建排污口。生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求，生产废水满足佛坪县污水处理厂进水水质要求，通过罐车拉运处置，详见下表：
表3-6 运营期废水污染物排放标准
	废水类别
	标准名称
	污染物
	标准值

	生活污水
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准
	pH
	6~9（无量纲）

	
	
	COD
	500（mg/L）

	
	
	BOD5
	300（mg/L）

	
	
	悬浮物
	400（mg/L）

	
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准
	氨氮
	45（mg/L）

	
	
	总氮
	70（mg/L）

	
	
	总磷
	8（mg/L）

	生产废水
	佛坪县污水处理厂进水水质要求
	pH
	6.5~8.5（无量纲）

	
	
	COD
	400（mg/L）

	
	
	BOD5
	190（mg/L）

	
	
	悬浮物
	240（mg/L）

	
	
	总氮
	35（mg/L）

	
	
	总磷
	5（mg/L）


（3）噪声
本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值，详见下表：
[bookmark: OLE_LINK184]表3-7 运营期噪声排放标准
	执行标准名称及标准号
	监控点位
	级别
	标准限值

	
	
	
	昼间（dB(A)）
	夜间（dB(A)）

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
	项目所在地厂界外1m
	2类
	60
	50


（4）固体废物
本项目运营期产生的固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等国家及地方法律法规及污染物控制标准。

	总量控制指标
	根据项目工程分析及污染源强核算，本项目建成后需要进行总量控制的指标为COD、氨氮、VOCs，其中：
表3-8 总量建议指标表
	类别
	污染物
	排放量（t/a）
	建议指标（t/a）

	废气
	VOCS
	0.106
	0.106

	废水
	COD
	0.115
	0.115

	
	氨氮
	0.006
	0.006


具体的总量指标最终以当地环保部门核定的总量为准。
















4、 
四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境影响和保护措施
	施工期产污主要为设备噪声、废包装材料及施工人员产生的生活污水、生活垃圾。
4.1施工期废水环境影响和保护措施
施工期废水主要为施工人员生活污水。
生活污水主要污染物为pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N等，项目施工期依托厂区现有公共卫生设施处理后排入现有化粪池，经市政污水管网排放，对周围地表水环境影响较小。
4.2施工期噪声环境影响和保护措施
为减少施工噪声对周围环境的影响，建议施工单位采取以下措施：
①合理安排施工活动，合理安排工期，减少施工噪声影响时间。避免高噪声施工机械在同一区域内同时使用。
②尽量采用低噪声机械。移动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护保养，保持其良好的运行状态，最大限度减小噪声源强。
③施工现场提倡文明施工，通过对全体有关人员进行培训、教育，培养环境观念，树立正确的环境意识，减少环境噪声污染，使作业人员在工作中对噪音影响予以控制。
④合理安排施工计划和施工时间，原则上禁止夜间施工，确因特殊需要必须连续作业的，必须有有关主管部门的证明，且必须公告附近居民。严禁高噪声设备在休息时间作业。
⑤强化施工期间环境管理，严格控制施工车辆运输路线；同时对路经居民区的运输车辆应禁止鸣笛，尽量放慢车速，以减少运输车辆噪声对周边敏感点的影响。
在严格执行上述措施的前提下，施工噪声可以得到有效减缓，昼间施工对周围敏感点影响不大。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。
4.3施工期固体废物环境影响和保护措施
施工期固体废物主要为废包装材料。废包装材料出售给废品回收公司；施工人员生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门定期清运。
综上，项目施工期产生的固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。同时，施工期的影响是暂时的，施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。

	运营期环境影响和保护措施
	本项目山茱萸发酵酒生产线2024年建成，项目前期未依法开展环境影响评价及审批手续，本次为补办原有全厂环评手续同步实施改建工程，在现有发酵酒生产线基础上，新增1条脱醇酒生产线，因此，本次评价范围覆盖全厂现有已建生产设施以及本次新建生产线，全厂污染物产生、排放及环境影响、污染防治措施均按全厂总规模统一核算、整体分析。
4.2运营期废气环境影响和保护措施
4.2.1废气源强核算
根据工艺流程分析，运营期废气主要为发酵车间产生的少量有机废气（主要成分是乙醇，以非甲烷总烃表征）、过滤残渣堆存过程产生的异味（臭气浓度、硫化氢、氨气）以及脱醇废气。
（1） 发酵废气（非甲烷总烃）
项目不涉及蒸馏，主要采取发酵工艺，项目生产过程中产生的非甲烷总烃主要来源于发酵过程中乙醇挥发，项目发酵采用不锈钢罐密闭储存。
根据美国加州湾区空气质量管理区（BAAQMD）对红葡萄酒发酵过程的实测显示以及类比同类项目：《盐城市子墨果酒有限公司年产180吨果酒及果汁项目环境影响报告表》和《云南韵缘轩酒业有限公司果酒生产项目环境影响报告表》，类比报告表已取得环评批复，生产工艺、所用原辅料类型、设备与本环评基本一致，类比可行：乙醇挥发率约为0.18%（6.2磅/千加仑），山茱萸酒与红葡萄酒的发酵原理相似（均为液态发酵、不锈钢罐储存），但考虑到山茱萸酒的发酵周期较长（本项目发酵周期为90天），将挥发率提高至0.5%，可覆盖工艺差异带来的额外挥发，因此，本项目乙醇的挥发率取值为0.5%。
本项目山茱萸酒中酒精度数约12%Vol，乙醇密度0.789kg/L，年产量为200吨（其中70吨作为脱醇酒原料），则乙醇的产生量计算如下：
NMHC产生量=山茱萸酒产量×酒精度×乙醇密度×挥发率
本项目：200吨×1000L/吨×12%×0.789kg/L=18.936吨/年
乙醇的挥发率为0.5%，则非甲烷总烃的产生量为0.095t/a，产生速率为0.036kg/h，产生量极少，项目车间整体密闭，车间内设置机械排风设施，经车间通风换气后无组织排放对周边环境影响不大。
（2） 过滤残渣堆存废气
项目类比《广东绿帝桂荔农业科技有限公司年产300吨果酒建设项目环境影响报告表》和《福建瑞醇酒业有限公司年产600吨果酒项目环境影响报告表》，类比项目已取得批复且生产工艺、所用原辅料类型、设备与本环评基本一致，类比可行，过滤残渣在车间暂存时产生的臭气浓度，在夏季和秋季，室外温度较高，过滤残渣在高温作用下极易腐变发酵，产生酸臭气味，还易滋生蚊蝇，对周围大气环境及厂区工作环境带来不利影响，根据建设单位提供信息，本项目拟在过滤残渣产生点设置20kg容积的带盖塑料桶，用于收集此类固废，过滤残渣固废装入塑料桶后，即时封盖，过滤残渣收集后外售给养殖场作为饲料，日产日清，不在车间内堆存，产生量较少，故本评价不进行定量分析。
（3） 脱醇废气
本项目需要将70t山茱萸发酵酒低温脱醇制成脱醇酒，采用真空脱醇设备在40℃条件下，脱醇时间40min。根据甲方提供的技术设计资料以及《果酒脱醇工艺中乙醇逃逸与控制》（2021.中国酿造）关于果酒脱醇工艺中乙醇挥发率可知“在常压蒸馏挥发率为3%~5%，真空低温（40~45℃，-0.08MPa）挥发率降至1%~1.5%”，本项目山茱萸发酵酒酒精度约为12%Vol，乙醇密度为0.789kg/L，脱醇工段乙醇挥发率为1.5%。
则NMHC产生量=山茱萸酒用量×酒精度×乙醇密度×挥发率
本项目：70吨×1000L/吨×12%×0.789kg/L=6.63吨/年
乙醇的挥发率为1.5%，则非甲烷总烃的产生量为0.099/a，产生速率0.113kg/h。
本项目真空低温脱醇设备自带内置冷凝回收装置，脱醇工序在负压密闭工况下运行，乙醇等挥发性有机物（VOCs）汽化后，首先进入设备自带冷凝系统，大部分乙醇蒸汽被冷凝液化回收，根据厂家提供数据其冷凝回收效率为90%，经冷凝回收后，非甲烷总烃排放量为0.010t/a，排放速率为0.011kg/h，由于排放量较小，且生产均在密闭管道内进行，可通过车间通风换气无组织排放。
表4-1 大气污染物产生及排放情况一览表
	产污环节
	污染物种类
	污染物产生情况
	排放形式
	治理设施
	污染物排放情况

	
	
	产生量/t/a
	产生浓度/mg/m3
	
	治理设施
	处理能力m3/h
	收集效率%
	去除率%
	是否为可行技术
	排放浓度/mg/m3
	排放速率/kg/h
	排放量/t/a

	发酵过程
	非甲烷总烃
	0.095
	/
	无组织
	车间通风换气
	/
	/
	/
	/
	/
	0.036
	0.095

	脱醇过程
	非甲烷总烃
	0.099
	/
	无组织
	冷凝回收
	/
	90
	/
	是
	/
	0.010
	0.011


4.2.2废气治理措施可行性分析
运营期废气主要为发酵车间产生的少量有机废气（主要成分是乙醇，以非甲烷总烃表征）、脱醇废气及过滤残渣堆存过程产生的异味（臭气浓度、硫化氢、氨气）。
其中脱醇废气经设备自带内置冷凝回收装置处理后无组织排放，经核算，脱醇废气产生量为0.099t/a，产生速率为0.113kg/h，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”，本项目脱醇废气产生量为0.099/a，产生速率0.113kg/h，脱醇废气经设备自带内置冷凝回收装置处理后，排放量为0.010t/a，排放速率为0.011kg/h，可通过车间通风换气无组织排放，治理措施可行。
发酵废气非甲烷总烃的产生量为0.095t/a，产生速率为0.036kg/h，产生量极少，过滤残渣固废装入塑料桶后，即时封盖，过滤残渣收集后外售给养殖场作为饲料，日产日清，不在车间内堆存，产生量较少。因此，项目无组织废气采用车间整体密闭，车间内设置机械排风设施，经车间通风换气后无组织排放的措施可行。
4.2.3废气达标排放及影响分析
运营期废气主要为发酵车间产生的少量有机废气（主要成分是乙醇，以非甲烷总烃表征）、脱醇废气及过滤残渣堆存过程产生的异味（臭气浓度、硫化氢、氨气），项目车间整体密闭，车间内设置机械排风设施，其中脱醇废气经设备自带内置冷凝回收装置处理后无组织排放，发酵废气和堆存废气经车间通风换气，过滤残渣、发酵变质品、腐烂果品暂存在带盖塑料桶内，日产日清等措施后，项目厂界臭气浓度、硫化氢、氨气能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准（新扩改建），厂区内非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；厂界非甲烷总烃排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。综上所述，项目运营期对周边环境影响不大。
[bookmark: OLE_LINK696]4.2.4废气自行监测计划
[bookmark: OLE_LINK22]根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020）等相关要求，结合项目特点，本项目运营期废气例行监测计划详见下表：
[bookmark: OLE_LINK469][bookmark: OLE_LINK666]表4-2 本项目运营期废气自行监测计划表
	监测内容
	监测项目
	监测点位
	监测频率
	执行标准

	无组织废气
	臭气浓度、氨、硫化氢
	厂界外1m上风向监测点1个、下风向1个监测点位、侧风向2个监测点位
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	非甲烷总烃
	
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准

	
	非甲烷总烃
	厂区内（厂房外1m）
	1次/半年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中标准限值


4.3运营期废水环境影响和保护措施
4.3.1废水产生及排放情况分析
本项目生产废水主要包括设备清洗废水、空瓶清洗废水、试验废液、试验仪器清洗废水和纯水制备浓水。根据水平衡，设备清洗废水排放量为12.96m3/a，空瓶清洗废水排放量为96m3/a，试验仪器清洗废水排放量为4m3/a，纯水制备浓水产生量约94m3/a。
项目生产过程产生的生产废水中污染物浓度参考《广东绿帝桂荔农业科技有限公司年产300吨果酒建设项目环境影响报告表》，该类比项目已取得批复且用水类型、生产工艺、所用原辅料类型、设备与本环评基本一致，类比可行。
本项目生产废水产生情况见表4-3。
表4-3 项目生产废水污染物产生情况一览表
	产排污环节
	污染物种类/来源
	污染物产生情况
	主要污染治理措施
	污染物排放情况

	
	
	产生浓度(mg/L)
	产生量（t/a）
	治理措施
	处理
能力（m3/d）
	治理工艺
	治理效率(%)
	是否为可行技术
	排放浓度(mg/L)
	排放量（t/a）
	排放方式
	排放去向
	排放规律

	设备清洗废水（12.96t/a）、试验仪器清洗废水（4t/a）
	废水量
	/
	16.96
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	间接排放
	佛坪县污水处理厂
	间断排放，流量不稳定

	
	COD
	1822.3
	0.031
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	
	BOD5
	911
	0.015
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	

	SS
	500
	0.008
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	
	NH3-N
	22
	0.0004
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	
	TN
	257.3
	0.004
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	

	TP
	63.8
	0.001
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	空瓶清洗废水（96t/a）、纯水制备浓水（88t/a）
	废水量
	/
	184
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	
	
	

	
	COD
	60
	0.011
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	
	SS
	30
	0.0055
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	混合废水
	废水量
	/
	200.96
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	
	
	

	
	COD
	209 
	0.042 
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	
	BOD5
	77 
	0.015 
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	
	SS
	70 
	0.014 
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	
	NH3-N
	2 
	0.0004 
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	
	TN
	22 
	0.004 
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	

	
	TP
	5 
	0.001 
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	


由上表可知，本项目设备清洗废水、试验仪器清洗废水、空瓶清洗废水和纯水制备浓水排放总量为200.96m3/a，企业生产废水排放量小，不具备自建污水处理站的条件，因此建设单位通过在发酵罐等罐体下端排放口、纯水制备浓水收集口等位置将废水采集至废水收集桶，材质为HDPE高密度聚乙烯，收集桶容积为10m3，厂内设置6个废水收集桶，每次生产周期后委托检测单位检测合格，满足佛坪县污水处理厂进水水质要求（COD≤400mg/L；悬浮物≤240mg/L；总氮≤35mg/L；总磷≤5mg/L；PH≤6.5~8.5；BOD5≤190mg/L）后，及时通过罐车拉运至佛坪县污水处理厂处理；剩余少量纯水制备浓水经废水收集桶收集后用于冲厕。
生活污水产生量为216m3/a，参考《给排水设计手册》（第五册）中城镇污水水质，本项目生活污水中主要污染指标浓度选取为SS：200mg/L，COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，氨氮：25mg/L，总氮：40mg/L，总磷：5mg/L。
本项目生活污水产生及排放情况见下表：
表4-4 本项目生活污水污染物产生排放情况一览表
	项目
	排放量(m3/a)
	主要污染物
	产生情况
	处理效率（%）
	排放情况
	本项目执行标准限值(mg/L)

	
	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	

	生活污水
	216
	pH
	6~9
（无量纲）
	/
	/
	/
	/
	6~9
（无量纲）

	
	
	COD
	400
	0.086 
	15
	340
	0.073 
	500

	
	
	BOD5
	220
	0.048 
	9
	200.2
	0.043 
	300

	
	
	悬浮物
	200
	0.043 
	30
	140
	0.030 
	400

	
	
	氨氮
	25
	0.005 
	3
	24.25
	0.005 
	25

	
	
	总氮
	40
	0.009 
	3
	38.8
	0.008 
	45

	
	
	总磷
	5
	0.001 
	4
	4.8
	0.001
	5


由上表可知，本项目生活污水排入化粪池处理后，废水污染物pH、COD、BOD5、悬浮物可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮、总氮、总磷可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求，通过污水管网最终排至佛坪县污水处理厂处理，不会对附近地表水体造成影响。
4.3.2废水排放口信息
根据建设单位提供资料及现场调查，本项目生活废水类别、污染物及污染治理设施、废水排放口情况等详见下表：
表4-5 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	
	
	

	1
	生活污水
	pH
	通过市政污水管网排入佛坪县污水处理厂处理
	间歇排放，排放期间流量不稳定
	TW001
	化粪池
	DW001
	是
	一般排放口（佛坪县污水处理厂）

	
	
	COD
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	


表4-6 本项目废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水总排放量(m3/a)
	排放去向
	排放规律
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

	1
	DW001
	107.989016°
	33.532718°
	216
	排入化粪池，通过市政污水管网排入佛坪县污水处理厂处理
	[bookmark: OLE_LINK37]间歇排放
	佛坪县污水处理厂
	pH值
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	悬浮物
	10（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	5（8）（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	总氮
	15（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷
	0.5（mg/L）


4.3.3废水治理措施依托可行性分析
[bookmark: OLE_LINK495]（1）化粪池依托可行性分析
本项目生活污水排放量为216m3/a，主要污染物是COD、BOD5、SS、氨氮等，排入化粪池处理后，通过污水管网最终排至佛坪县污水处理厂处理。根据现场调查，企业已建化粪池容积为20m3，容量足够接纳处理本项目的生活污水。本项目生活污水进入化粪池污水设计水力停留时间为24h，满足水力停留时间要求，因此本项目废水依托已建化粪池可行。
（2）依托污水处理厂可行性分析
佛坪县污水处理厂位于佛坪县袁家庄镇东岳殿村7组，总占地面积约为4800平方米，设计日处理生活污水4000吨，处理工艺：污水处理采用CASS工艺，污水经粗、污水提升泵房、细格栅进入旋流沉砂池后进入CASS反应池处理，经二氧化氯消毒后外排。出水标准：出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入椒溪河。目前污水处理厂实际处理量为3400t/d，尚富余600t/d的处理能力。
本项目处于佛坪县污水处理厂的收水范围内，项目所在地污水管网均已铺设到位。本项目运营期生活污水年排放量为216m3/a，日排放量约为0.8m3/d，占污水处理厂比例较小，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求；生产废水年排放量200.96m3/a，日排放量约为0.74m3/d，经检测符合污水处理厂进水水质要求后，通过罐车拉运至污水处理厂，对佛坪县污水处理厂的处理负荷冲击较小，故本项目废水依托佛坪县污水处理厂处理方案可行。
综上所述，本项目采取的废水处理措施可行。
4.3.4废水自行监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向，因此本项目不对生活污水排放口制定监测计划。
4.4运营期噪声环境影响和保护措施
4.4.1噪声源强
根据建设单位提供资料及现场核查，本项目所在地厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标，本项目主要产噪设备为四联双级达滤机、四联精密过滤机、灌装机和各种泵等，噪声源强约55~85dB(A)。本项目采取先进的低噪声设备，生产设备采取基础减振及厂房隔声等措施，项目生产厂房为钢混结构，厂房内布设各生产工序密闭车间，本项目主要生产设备分布及噪声源强统计见下表：
表4-7 本项目主要生产设备噪声源强一览表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	声源源强/声压级dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级dB(A)
	建筑物外距离

	1 
	生产厂房
	发酵间
	四联双级达滤机
	1台
	85
	低噪声设备+基础减振+厂房隔声
	11
	12
	0.5
	7
	68
	8h
	26
	42
	1

	2 
	
	
	卫生泵
	1台
	80
	
	12
	13
	0.5
	9
	61
	8h
	26
	35
	1

	3 
	
	脱醇间
	真空脱醇设备
	1台
	85
	
	33
	13
	1.5
	7
	68
	8h
	26
	42
	1

	4 
	
	精滤间
	四联精密过滤机
	1台
	80
	
	28
	12
	0.5
	20
	54
	8h
	26
	28
	1

	
	
	调配间
	搅拌缸
	1台
	75
	
	22
	8
	0.5
	13
	53
	8h
	26
	27
	1

	5
	
	灌装间
	灌装机
	1台
	85
	
	34
	21
	4.5
	6
	69
	8h
	26
	43
	1

	6
	
	
	自动打塞机
	1台
	85
	
	34
	22
	4.5
	6
	69
	
	26
	43
	1

	7
	水处理间
	水处理设备
	1套
	85
	
	10
	35
	0.5
	10
	65
	24h
	26
	39
	1

	备注：（1）空间相对位置以大厂区西南角作为原点坐标。
（2）本项目灌装间、调配间、发酵间等均为密闭车间，且均布设于标准厂房内部，生产车间及标准厂房的隔声降噪量保守考虑取值20B(A)，建筑物插入损失=TL+6=20+6=26dB(A)。


4.4.2噪声影响预测及达标分析
采取的噪声防治措施：
①在设备选型上，选择低噪声设备。
②在选用低噪声设备的前提下，对设备噪声再次从噪声源上进行减振控制。风机安装在减振基座上，基座下设隔振垫。
③在管道接头等部位使用软性接头，降低振动产生的噪声。
达标性分析：
为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B可得公式为：
（1）预测条件假设
①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；
②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；
③衰减只考虑几何发散衰减，屏障衰减。
（2）室内声源等效室外声源声功率级
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。
①首先计算出某一室内声源靠近围护结构处的声压级：

式中：－靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级，dB；
－点声源声功率级，dB；
－指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目Q取1；
－房间常数；，S为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数；
－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。本项目r取值对应表4-8中距室内边界距离。
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级，dB；

式中：－靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB；
－室内j声源的叠加声压级，dB；
－室内声源总数；
③再计算出靠近室外围护结构处的声压级，dB；

式中：－靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
－靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
－隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。本项目取20dB。
（3）总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：－建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
－用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
－在T时段内i声源的工作时间，s；
－第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB；
M—等效室外声源个数；
－在T时段内j声源的工作时间，s；
－第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB。
项目昼夜间均运行，根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测噪声见表则本项目噪声预测结果见下表：
表4-8 本项目厂界噪声预测结果与达标分析表   单位dB（A）
	点位
	背景值
	贡献值
	预测值
	标准限值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	厂界东侧
	/
	/
	56
	45
	/
	/
	60
	50
	达标
	达标

	厂界南侧
	/
	/
	55
	45
	/
	/
	60
	50
	达标
	达标

	厂界西侧
	/
	/
	54
	45
	/
	/
	60
	50
	达标
	达标

	厂界北侧
	/
	/
	54
	44
	/
	/
	60
	50
	达标
	达标

	佛坪云溪酒店
	56
	46
	52
	43
	57
	48
	60
	50
	达标
	达标

	塘湾村
	54
	47
	55
	42
	57
	48
	60
	50
	达标
	达标

	佛坪县气象局
	55
	45
	59
	45
	60
	48
	60
	50
	达标
	达标


据上表预测结果可知，本项目运营期产噪设备采取基础减振、建筑隔声等措施后，经预测各厂界的昼夜间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，敏感点（佛坪云溪酒店、塘湾村、佛坪县气象局）处预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，噪声对周围环境影响较小，因此，项目建成运营后，对周边声环境影响较小。
4.4.3噪声环境影响保护措施
为降低运行期本项目产生噪声对周围环境影响，企业拟采取以下防治措施：
①工程降噪措施：尽量选用先进的低噪声设备，做好设备的安装调试，在设备与地面之间安装基础减振设施，在灌装机等高噪声设备接管道位置采用避振软连接，以降低有关设备运行时所产生的振动噪声；
②合理布置噪声源：优化车间平面布置，合理布局，高噪声设备尽量远离噪声敏感区和厂界，最大程度利用厂房隔声和距离衰减作用，降低设备噪声对外环境产生的不利影响。
③管理措施：项目运行期间加强设备定期维护保养管理，保持设备良好的运行效果，以防止发生设备故障等非正常生产噪声，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
严格采取以上措施后，本项目运行期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。
4.4.4噪声监测要求
根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020）相关要求，本项目运营期厂界噪声环境监测计划如下：


表4-9 本项目运营期噪声自行监测计划
	污染类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	厂界噪声
	项目厂房厂界四周1m处
	厂界噪声
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准


4.5固体废物环境影响分析
4.5.1固体废物产生及处置情况
（1）生活垃圾
本项目员工定员27人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d，年工作时间为270天，则生活垃圾产生量为13.5kg/d（3.65t/a），项目厂区设置若干垃圾桶，垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理。
（2）一般工业固体废物
废包装材料：本项目原辅料拆包过程中会产生废包装材料，属一般工业固体废物，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为0.5t/a，集中收集于一般固废暂存间定期外售。
过滤残渣、废烂果品：包括不合格果粒（肉）、过滤残渣等，根据建设单位提供资料，其中不合格果粒（肉）产生量2.975t/a，过滤残渣产生量13t/a，共计15.975t/a，过滤残渣、废烂果品暂存在带盖塑料桶内，及时外售给养殖场作为饲料，日产日清。
废滤料、滤芯、RO膜：根据建设单位提供资料，本项目水处理设备为双极反渗透净水设备，对自来水进行过滤，自来水中不含有重金属离子等污染物，因此滤料未含有或沾染毒性、感染性，故产生的废滤料、滤芯、RO膜不属于危险废物，定期更换的废滤料、滤芯、RO膜暂存于一般固废暂存间，年更换量约为0.8t/a，由供应商进行回收处理。
（2）危险废物
检验废液：根据建设单位提供信息，项目需要对酒精总酸、总糖、酒精度等进行检验，化验过程产生试验废液，产生量约为0.04t/a，采用密闭周转桶、防渗托盘，产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存。
废机油、废油桶：根据建设单位提供信息，本项目生产设备机械加工及生产设备检修保养过程废机油产生量约0.03t/a，采用密闭周转桶、防渗托盘；废油桶产生量约0.01t/a，产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存。




表4-10 本项目固体废物产生及排放情况表
	类别
	污染物
	产污环节
	固体废物代码
	产生量（t/a）
	形态
	主要成分
	危害特性
	环境管理要求

	一般工业固体废物
	废包装材料
	原料包装拆解过程
	900-003-S17
	0.5
	固态
	/
	/
	集中收集后定期外售

	
	过滤残渣、废烂果品
	过滤过程
	151-001-S13
	15.975
	固态
	/
	/
	

	
	废滤料、滤芯、RO膜
	制水过程
	900-099-S59
	0.8
	固态
	/
	/
	由供应商进行回收处理

	危险废物
	试验废液
	化验过程
	HW49 900-047-49
	0.04
	液态
	氢氧化钠
	T/In
	采用密闭周转桶、防渗托盘，产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存

	
	废机油
	机械加工及生产设备检修保养过程
	HW08 900-214-08
	0.03
	液态
	矿物油类
	T,I
	

	
	废油桶
	
	HW08 900-249-08
	0.01
	固态
	矿物油类
	T
	


4.5.2 环境管理要求
（1）一般工业固废管理要求
根据建设单位提供平面布置图，本项目一般固废暂存间设置于原料精选间东侧（8m2），企业通过加强一般工业固废及固废暂存间管理、定期清运处理，缩短固废贮存停留时间，可满足日常生产过程产生一般工业固废贮存需求。
依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规，本次评价对项目产生的一般工业固废提出以下环保措施要求：
①源头控制：项目生产过程中注重资源化、减量化，从源头减少工业固体废物的产生量。
②贮存管理：一般工业固体废物贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，具备防渗漏、防雨淋、防扬散等功能，不应露天堆放；对照《固体废物分类与代码目录》，将一般工业固体废物分类分区贮存，不得混入生活垃圾和危险废物。同时，应根据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）等文件要求对一般固废暂存区域设置规范化标志牌，并设专人进行日常管理，定期维护检查，及时修复或更换标志牌。
③运输管理：产生工业固体废物的单位委托他人运输时，应核实受托方的主体资格和技术能力，依法签订书面合同，约定运输过程中的污染防治要求。
④台账管理：企业应根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，建立一般工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。一般工业固体废物管理台账实施分级管理，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
（2）危险废物管理要求
本项目检验过程产生的试验废液和设备维修产生的废机油、废油桶属于危险废物，环评要求项目建成后，将废液和废机油采用密闭周转桶、防渗托盘，与废油桶产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存。并设有专人专职负责危险废物的收集、转运，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。
4.6 地下水和土壤环境影响分析
根据项目原辅材料及工艺，项目不涉及重金属和持久性有机污染物，项目废水泄漏可能会以垂直入渗的方式对周边土壤和地下水环境进行影响。项目拟对项目进行分区防渗，按照相关规范采取分区防渗的措施，厂房租赁时车间、道路等防渗已建，生产车间为一般防渗区，防渗措施为混凝土+环氧树脂防渗漆，Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，道路为简单防渗区，采用地面硬化，根据现场调查，各防渗池完好无损，项目所有工序均在厂房内进行，发酵罐等设施均为密闭不锈钢罐储，且均置于地上，泄露能及时发现，项目建成后加强监督和管理，项目营运期对周围地下水环境和土壤环境影响较小。
4.7 环境风险分析
4.7.1 环境风险等级判定
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本次评价涉及的环境风险物质主要为山茱萸酒、脱醇冷凝粗酒精液、试验废液、废机油，主要环境风险单元为成品库、生产车间。本项目环境风险识别详见下表：
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，详见下表：
表4-11 本项目环境风险物质数量与临界量比值一览表
	序号
	名称
	位置
	储存方式
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	Q值

	1
	试验废液
	/
	20kg/桶
	0.1
	50
	0.002

	2
	废机油
	/
	200L/桶
	0.01
	50
	0.0002

	3
	山茱萸酒（12%Vol）
	成品库、生产车间
	750mL/瓶
	10
	500
	0.02

	4
	脱醇冷凝粗酒精液
	成品库
	/
	2
	500
	0.004

	合计
	0.0262


由上表可知，本项目环境风险物质Q=0.0262<1，则本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价工作等级划分，本项目的评价工作等级为简单分析，定性描述说明危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面。
4.7.2 环境风险分析
本次项目涉及的环境风险物质主要为脱醇冷凝粗酒精液、试验废液、废机油和山茱萸酒，项目运行期环境风险主要为脱醇冷凝粗酒精液、试验废液、废机油发生泄漏以及发酵间、储酒罐区酒品泄漏，直接进入土壤和地下水环境，或遇明火发生火灾爆炸事故，继而引发不完全燃烧产生CO等有毒有害气体污染大气环境，产生消防废水发生外排将对地表水环境和土壤环境造成不利影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关要求，本项目厂区不存在重大危险源，且项目涉及危险品性质及生产工艺简单，环境风险较小。
4.7.3环境风险防范措施
为预防风险事故的发生，本次评价提出以下防范措施：
①固体废物在厂区内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内转移运输过程中应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者防止污染的措施，可降低对环境的影响。
②废机油等环境风险物质远离火源，使用工位和储存点禁火、禁烟，设置完整的防火及灭火装备，同时保证厂区内具有良好的通风条件。项目环境风险单元设灭火器、消防栓、消防沙等应急物资，定期检查维护、更新、补充，保持在有效期内。
③项目生产设备操作人员须经过培训，严格遵守操作规程。定期对生产设备进行安全检测，记录检测内容、时间、人员等内容；加强厂内明火控制，从根本上防止火灾、爆炸事故的发生。发酵过程严格控制发酵温度、压力、密闭性，杜绝罐体超压、密封失效导致的酒精蒸汽外泄；定期检测发酵液、原酒储存稳定性，杜绝异常发酵、过度产气引发罐体破损泄漏。储酒罐严格按照额定液位储存，严禁超装、混装不同度数、不同品类原酒，防止物料反应异常产生安全隐患。
④制定环境管理制度，安排专人定期检查，加强职工的安全教育，定期组织应急事故演习，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患，发生环境风险物质泄漏及时采取堵漏、防流失措施并上报，防止土壤及地下水污染。
⑤项目生产废水主要通过在发酵罐等罐体下端排放口、纯水制备浓水收集口等位置将废水采集至废水收集桶，委托检测单位检测合格满足佛坪县污水处理厂进水水质要求及时通过罐车拉运至佛坪县污水处理厂处理，建设单位应注意对废水收集措施处置，定期检查生产废水收集口，防止出现跑冒滴漏、外排的风险，禁止生产废水外排。
4.7.4环境风险分析结论
综上分析，本项目具有潜在的事故风险，尽管发生的概率较小，但要从建设、贮运等方面采取防护措施；为了防范事故和减少危害，需制定突发环境事件应急预案并完成备案工作。当出现事故时，要采取应急措施，发生较大事故时，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。
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	内容
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	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂内无组织废气
	非甲烷总烃
	脱醇废气自带冷凝回收装置、加强车间通风
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

	
	厂界无组织废气
	臭气浓度、硫化氢、氨气
	加强车间通风
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准（新扩改建）

	
	
	非甲烷总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织

	地表水环境
	生活污水、剩余少量纯水制备浓水
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、总氮
	依托化粪池处理后，最终排入佛坪县污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表2中B级标准

	
	设备清洗废水、空瓶清洗废水、试验仪器清洗废水、纯水制备浓水
	
	废水收集桶收集检测合格符合污水处理厂进水水质要求通过罐车拉运至佛坪县污水处理厂
	COD≤400mg/L；悬浮物≤240mg/L；总氮≤35mg/L；总磷≤5mg/L；PH≤6.5~8.5；BOD5≤190mg/L

	声环境
	生产设备、环保设施等运行噪声
	等效连续A声级
	采用低噪声设备、基础减振及隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类

	固体废物
	一般工业固废
	废包装材料
	集中收集暂存于一般固废暂存间，定期外售
	/

	
	
	过滤残渣、废烂果品
	
	

	
	
	废滤料、滤芯、RO膜
	由供应商进行回收处理
	

	
	危险废物
	检验废液
	采用密闭周转桶、防渗托盘，产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	
	
	废机油
	
	

	
	
	废油桶
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	根据项目污染特点，本项目的生产车间及生产厂房周边地面、厂区道路均已采取混凝土硬化处理，企业针对本项目污染途径采取分区防渗措施，通过加强环境管理，严格落实本环评提出的防控措施，加强污染物源头控制，做好事故环境风险防范工作，在正常生产过程中加强巡检及防渗工程措施检查，可有效控制厂区内环境风险物质泄漏等环境污染现象，正常工况下不会对土壤及地下水造成污染影响，本项目对周围地下水、土壤环境影响较小，本项目不设土壤和地下水跟踪监测计划。

	生态保护措施
	本项目厂房位于陕西省汉中市佛坪县塘湾路38号，项目用地为工业用地，不涉及生态环境影响。

	环境风险
防范措施
	本项目涉及的环境风险物质主要为机油、废机油、山茱萸酒等，主要事故风险类型为环境风险物质泄漏事故及火灾、爆炸继而引发的次生/伴生环境事故。项目危险废物在转运过程中加强管理，危废产生后及时委托有资质单位转运处置，不得在厂内长期暂存，库房及生产设备做好日常环保检查工作。企业按照国家有关规定及项目可能发生的突发环境事件类型设置相应的环境风险防范措施，发生危害事故的概率较小。
企业在严格执行现有环境风险防范措施条件下，应编制突发环境事件应急预案并完成备案，根据环境风险单元制定相应的环境风险防范措施，同时，加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。项目运营期，企业应定期开展安全生产检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。

	其他环境
管理要求
	





①建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，及时开展建设项目竣工环境保护验收工作；
②严格执行建设项目“三同时”制度；
③应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，及时进行排污许可申报事宜。











六、结论
	本项目选址合理，符合国家产业政策。工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；本项目在运营过程中会产生噪声和一定量的废气、废水、固体废物等，经评价分析，严格采取并落实环评提出的各项污染防治措施和环保管理要求，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求；环境风险可控，从环境保护的角度分析，本项目环境影响可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表       单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有项目
排放量（固体废物产生量）①
	现有项目
许可排放量②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二甲苯
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.106
	/
	0.106
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.115
	/
	0.115
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.059
	/
	0.059
	/

	
	悬浮物
	/
	/
	/
	0.044
	/
	0.044
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.006
	/
	0.006
	/

	
	总氮
	/
	/
	/
	0.013
	/
	0.013
	/

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.003
	/
	0.003
	/

	一般工业固体废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	/

	
	过滤残渣、废烂果品
	/
	/
	/
	15.975
	/
	15.975
	/

	
	废滤料、滤芯、RO膜
	/
	/
	/
	0.8
	/
	0.8
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	检验废液
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	/

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	/

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	/

	
	
	/
	/
	/
	
	/
	
	/

	
	
	/
	/
	/
	
	/
	
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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